1. 机电院
（1）2026043-001-58-102	门被阻挡。
（2）2026043-002-58-108	门被阻挡。
（3）2026043-003-58-109	室内有食品饮料；物品凌乱。
（4）2026043-004-58-114	拖线板置地。
（5）2026043-005-58-123	拖线板飞线。
（6）2026043-006-58-127	室内有躺椅。
（7）2026043-007-58-209	拖线板串接、飞线。
（8）2026043-008-58-213	拖线板置地。
（9）2026043-009-58-407	拖线板置地、级联；室内有食品；垃圾应及时清理。
（10）2026043-010-58-551	门被阻挡。
（11）2026043-001-58-606	信息牌信息不全；配电箱无警示标识。
（12）2026043-001-59-406	配电箱阻挡；室内饮食；拖线板未固定；部分药品过期。
（13）2026043-001-57-204	门被阻挡。
2. 新能源院
（1）2026044-001-55-201长期使用40L乙醇，实验室安全分级应升级为橙色级。
（2）2026044-002-55-201	试剂容器缺信息明确的标签。
（3）2026044-003-55-201	烘箱上堆放杂物。
（4）2026044-004-55-201	配电箱被杂物阻挡。
（5）2026044-005-55-201	气阀操作违规，压力表未归零。
（6）2026044-006-55-202	管制类化学品台账记录不当，未体现入库信息、用途、余量信息、双人保管签名等，且随意涂改。
（7）2026044-007-55-202	化学品柜、冰箱外均缺内部物品清单。
（8）2026044-008-55-206	气阀操作违规，压力表未归零。
（9）2026044-009-55-206	气体报警器未运行。
（10）2026044-010-55-214	未张贴安全信息牌。
（11）2026044-011-55-216	未张贴安全信息牌。
3. 材料院
（1）2026045-001-56-117	气瓶缺状态挂牌，需确认“满、使用中、空瓶”三种状态。
（2）2026045-002-56-117	接线板落地。
（3）2026045-003-56-108	大功率激光设备未见防护眼镜等防护用品。
（4）2026045-004-56-108	烘箱位置不当，周围较多纸箱等易燃物品。
（5）2026045-005-56-108	物品杂乱。
（6）2026045-006-56-108	饮料瓶装试剂。标签信息不全，缺使用人、日期等。
（7）2026045-007-56-114	桌子位置不当，阻碍操作配电箱。
（8）2026045-008-56-114	灭火器箱位置不当，不便取用。
（9）2026045-009-56-121	气体报警器未运行。
（10）2026045-010-56-121	 配电箱被遮挡。
（11）2026045-011-56-118	 物品杂乱。
（12）2026045-012-56-118	 杂物堆积，阻碍操作配电箱。
（13）2026045-013-56-118	 试剂容器缺信息明确的标签。
（14）2026045-014-56-131 	 气阀操作违规，指针未归零。
（15）2026045-015-56-131  垃圾未清理。
（16）2026045-016-56-133	 物品杂乱。
（17）2026045-017-56-133  气体报警器未运行。
（18）2026045-018-56-133  配套安全设施未妥善安装，接地线连接不良，柜门无法关闭。
（19）2026045-019-56-107A	喷淋洗眼装置未定期检查记录。洗眼器堵塞。
（20）2026045-020-56-107A	接线板落地。
（21）2026045-021-56-107A	试剂容器未张贴信息明确的标签。
（22）2026045-022-56-107A	气阀操作违规，指针未归零。
（23）2026045-023-56-217  仪器运行，无人值守。
（24）2026045-024-56-217	 未拔充电器。
（25）2026045-025-56-323	 仪器运行，无人值守。
（26）2026045-026-56-323	 台面杂乱。
（27）2026045-027-56-323  吹风机用完未拔插头。
（28）2026045-028-56-323	 烘箱缺配套的防烫手套。
（29）2026045-029-56-323	 容器敞口，缺信息明确的标签。
[bookmark: _GoBack]（30）2026045-030-56-323	 台账所记录“实验内容”过于笼统，需进一步明确。
（31）2026045-031-56-330	冰箱外未张贴内部物品清单。
（32）2026045-032-56-330	高温设备未配备防烫伤手套。
（33）2026045-033-56-321	杂物阻挡操作配电箱。
（34）2026045-034-56-321	室内饮食。
（35）2026045-035-56-317	物品阻挡操作配电箱。
（36）2026045-036-56-317	高温设备未配备防烫伤手套。
（37）2026045-037-56-325	一般危化品未记录台账。
（38）2026045-038-56-423	存放无关物品。
（39）2026045-039-56-423	高温设备未配备防烫伤手套。
（40）2026045-040-56-417	仪器运行，无人值守。
（41）2026045-041-56-417	气阀操作违规，指针未归零。
（42）2026045-042-56-415	高温设备未配备防烫伤手套。
（43）2026045-043-56-415	台账未记录所有危化品，如缺十一烷等。记录内容不详。
（44）2026045-044-56-413	吹风机用完未拔插头。
（45）2026045-045-56-413	室内饮食。
（46）2026045-046-56-411	室内饮食。
（47）2026045-047-56-409	实验完毕，台面未清理。电动设备插头未拔。
（48）2026045-048-56-409	仪器运行，无人值守。
（49）2026045-049-56-407	室内饮食。
（50）2026045-050-56-407	物品杂乱。
（51）2026045-051-56-407	试剂容器缺信息明确的标签。容器位置不当。
（52）2026045-052-56-407	物品阻挡操作配电箱。
（53）2026045-053-56-407	接线板串接。
（54）2026045-054-56-407	接线板落地。吹风机用完未拔插头。
（55）2026045-055-56-518	气瓶缺状态挂牌，需确认“满、使用中、空瓶”三种状态。
（56）2026045-056-56-533	室内饮食。
（57）2026045-057-56-533	多台高温设备，仅一副防烫伤手套，缺乏足量的防烫伤手套。
（58）2026045-058-35-114	使用液氮罐未配备放冻伤手套。
（59）2026045-059-35-113	气瓶未固定。气瓶缺状态挂牌，需确认“满、使用中、空瓶”三种状态。
（60）2026045-060-35-105	使用液氮罐未配备放冻伤手套。
（61）2026045-061-35-137	室内饮食。
（62）2026045-062-35-137	试剂容器未张贴信息明确的标签。
（63）2026045-063-35-124	高温设备未配备防烫伤手套。
